Таблицы стандартных экспозиций.

(Классы точности данных: А ~10%, Б~30%, В~100%, Г - оценка по порядку величины. 
Маркировка типов данных: С - из физических справочников, заслуживающих доверия; Э - эмпирические измерения с экспонометром или по заснятым кадрам; Р - расчётные данные, полученные из элементарных физических соображений.)

Раздел 1. 
Далёкие (астрономические) источники или источники, которые обычно можно считать таковыми.

Источник	Тип данных	Создаваемая освещённость, лк.	Яркость стандартной поверхности, кд/м2.	Стандартная экспозиция, с.	Класс точности данных	Примечания.	
Солнце в зените в ясный полдень.	С
	1.4*105
	4.5*104
	1.3*10-5
	Б
	См. табл.4	
То же	С	1.0*105	3*104	1.8*10-5	А	См. табл.4	
Небо в пасмурный день.	
С, Э	
103	
3*102	
2*10-3	
В	Степень пасмурности может менять освещённость на 1-1.5 порядка.	
Окно в помещении, освещаемое рассеяным солнечным светом, в солнечный день.	
С, Э	
~103	
~3*102	
~2*10-3	
Г		
То же в пасмурный день.	С	~102	~30	~2*10-2	Г	См. предыд. комментарий.	
Полная Луна в зените в ясную ночь. 	С	0.25	0.08	7.5	А	См. табл.4	
Ночное пасмурное небо, освещаемое заревом города, в городе или вблизи него.	
Э, Р	
несколько*10-2	
~10-2	
неск*101	
Г	Сильно варьируется в зависимости от природных условий.	
Полная Луна в зените в пасмурную ночь.	Р	(2..20)*10-3	(6..60)*10-4	102..103	Г		
Ночное ясное небо в безлунную ночь (свет звёзд)	С	3*10-4	1*10-4	6*103	В	Возможное зарево заката не учитывалось.	
Пасмурная безлунная ночь (облака)	Р, Э	< 10-5	< 3*10-6 	>2*105	Г		
Белая звезда нулевой величины в зените.	С, Р	2.5*10-6	8*10-7	6*105	Б	См. табл.4	

Таблица 2.  Точечные или приблизительно точечные источники света.

Источник	Тип данных	Сила света, кд.	Яркость стандартной поверхности, кд/м2	Стандартная экспозиция, с.	Класс точности данных.	Примечания.	
Солнце	С	3*1027	1*1026	6*10-28	А		
Фара “Волги”, дальний свет	С	1.2*104	3.8*103	2.5*10-6	Б		
Фара “Волги”, ближний свет.	С	5*103	1.5*103	3.7*10-4	Б		
Лампа дневного света мощностью
40 Вт	С, Э	160..180	50..60	(1..1.2)*10-2	Б		
//--// 15 Вт	С	45-52	14-17	(3.5..4.2)*10-2	Б		
Уличный фонарь	Э	~100	~30	~2*10-3	Г		
Велосипедная фара	С	60	20	3*10-2	В		
Керосиновая лампа	С	1..10	0.3..3	0.18..1.8	Г		
Костёр средних размеров	Э	3..10	1..3	0.2..0.6	Г		
Бенгальский огонь	Э	1..3	0.3..1	0.6..2	Г		
Свеча стеариновая	С
Э	0.5..2
~1	0.16..0.6
~0.3	0.9..3.7
~2	В
В		
Спичка	С
Э	0.5..2
0.5	0.16..0.6
0.16	0.9..3.7
4	В
В		
Лампочка от фонарика	С	0.3..0.5	(9..16)*10-2	2.2..3.7	Б		
Зажигалка	Э	~0.3	~0.1	~6	В		
Экран компьютера с белым изображением на предельной яркости.	Э	3..6	1..2	0.3..0.6	В		
Лучина, искра	Э	~10-2	~3*10-3	~200	Г		
Светлячок	С	10-2.. 10-3	(3..30)*10-3	(2..20)*102	Г		
Тлеющая папироса	С	10-4 ..10-3	(3..30)*10-4	(2..20)*103	Г		
Лампа накаливания мощностью, Вт							
1000	С	1530	487	1.2*10-3	А		
500	С	695	221	2.7*10-3	А		
300	С	388	124	4.8*10-3	А		
150	С	173	55	1.1*10-2	А		
100	С	103	33	1.8*10-2	А		
60	С	51	16	3.6*10-2	А		
40	С	30	9.5	6.2*10-2	А		
25	С	18	5.8	1.03*10-1	А		
15	С	10	3.2	1.8*10-1	А		

3.  Различные светящиеся поверхности и освещённости в некоторых типичных случаях.

Источник	Тип данных	Яркость, кд/м2	Стандартная экспозиция, с.	Класс точности данных.	Примечания.	
Нить фотовспышки	С	~1010	~6*10-11	В		
Диск Солнца в зените	С	1.5*109	4*10-10	А	См. таблицу 4.	
Диск Солнца у горизонта	С	3.6*106	1.6*10-7	В	См. табл. 4	
Волосок лампы накаливания мощностью 100 Вт	С	5.5*106	1.1*10-7	Б		
//--// 40 Вт	С	2.2*106	2.7*10-7	Б		
Диск Венеры	С	3*104	2*10-5	В		
Белые, хорошо освещённые Солнцем облака	С
Э	1*104
неск*104	6*10-5
неск*10-5	Г
Г	Сильно зависит от погодных условий.	
Видимая поверхность ЛДС	С
Э	(3.7..8)*103
5*103	(0.7..1.6)*10-4
1.25*10-4	В
В		
Пламя свечи	С	5*103	1.2*10-4	В		
Диск Луны в зените в ясную погоду 	С,С,Р,Р,Р.	2.5*103	2.35*10-4	А	См. табл. 4 	
Освещённость в тени в солнечный день	С	(2..3)*103	(2..3)*10-4	В	Погода...	
Дневное ясное небо вдали (>90о) от Солнца	Э	2.3*103	2.5*10-4	Б		
Дневное пасмурное небо (слоистые облака средней плотности)	Э	(1.5..2)*103	(3..5)*10-4	В	Зависит от погодных условий	
Экран современного телевизора на максимальной яркости	С	300	2*10-3	Б	Яркость экрана может регулироваться в очень широких пределах.	
Экран компьютера со светлым изображением на максимальной яркости.	Э	30..60	(1..2)*10-2	В	То же.	
Экран кинотеатра	С	5..50	(1.2..12)*10-2	Г		
Минимальная освещённость, пригодная для длительного чтения.	С	10..15	(6..9)*103	В		
Вечернее закатное небо в 100-200 от точки заката, через час после него.	Э	~1	~1	Г	Грубая оценка.	
Низкие облака, освещаемые ночным заревом города.	Р, Э	10-2..10-1	6..60	Г		
Тёмная сторона Луны в зените (пепельный свет)	Р	0.1	6	В		
Ясное ноченое безлунное небо (не звёзды) вдали от Солнца, глубоко ночью.	Э
С	(0.5..1.5)*10-3
1*10-4	(3..10)*102
6*103	Г
В	Погода...	
Минимальная освещённость, при которой адаптированное к темноте зрение различает контрастные крупные предметы.	С
С	3*10-7
1*10-6	2*106
6*105	В
В		

Таблица 4. Некоторые данные о влиянии оптических свойств атмосферы на яркость астрономических источников света.

Высота источника над горизонтом, градусы	Состояние атмосферы	Тип данных	Коэффициент пропускания света всей атмосферой	То же на 1 км пути в воздухе	Класс точности данных (ко всей атмосфере)	Примечания.	
90	Исключительно ясная	С	0.73..0.79	0.96..0.97	А	При углах источника над горизонтом, больших  20-30 с хорошей точностью можно считать, что поглощение ведёт себя как  (1), где a - высота источника над горизонтом, t - коэффициент поглощения.	
10-70	Исключительно ясная	С	0.653	0.95	А	Эти данные учитывают в основном свойства приповерхностных слоев воздуха, поэтому пригодны для расчёта яркости тел, далёких от зенита.	
10-70	Ясная	С	0.42	0.90	А	То же.	
10-70	Сырая	С	0.16	0.80	Б	То же.	
10-70	Лёгкий туман	С	0.052	0.70	В	То же	
10-70	Сильный туман	С	0.0144	0.60	Г	То же	
0	Исключительно ясная	С, Э	(1.89..1.4)*10-3	-	В	При малых углах склонения соотношение (1) не работает, там более сложная зависимость.	
1.2	То же	Э	0.0625	-	Г		
2.0	То же	Э	0.088	-	Г		
2.4	То же	Э	0.125	-	Г		

Таблица 5. Яркость неба в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. (Измерения проводились вдали от видимого диска Солнца)  Данные эмпирические и могут содержать систематическую погрешность до  (-50%, +100%).

Высота, градусы	Яркость, кд/м2.	Стандартная экспозиция, с.	Примечания	
>20	2300	2.5*10-4		
9.9	1400	4.2*10-4		
8.5	1200	4.8*10-4		
5.7	940	6.3*10-4		
3.3	650	9.1*10-4		
0.9	210	2.8*10-3		
0.3	140	4.2*10-3		
-0.2	100	5.7*10-3		
-0.8	74	8*10-3		
-1.2	50	1.2*10-2		
-1.4	35	1.7*10-2		
-1.8	25	2.4*10-2		
-2.1	18	3.3*10-2		
-2.3	12	4.7*10-2		
-2.5	8.8	6.7*10-2		
-2.7	6.7	8.8*10-2		
-3.0	~5	~1.3*10-1